Pos. 2 **α ° Eck-Element mit einer Kantung**

α° Eck-Element mit einer Kantung, weitere Anforderungen wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Einschließlich Befestigungszubehör frei Baustelle einschl. Montage.

**Geforderte Montageart:**

Sichtbare Befestigung mittels farblich an die Folienoberfläche angepassten Schrauben

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung

**Vom Bieter angebotenes Verkleidungssystem:**

**RENOLIT** BENDIT

*Alternativ :*

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Serie / Typ: |

**Vom Bieter angebotenes Befestigungssystem:**

**RENOLIT** BENDIT LT-XT Befestigungssystem

*Alternativ :*

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Serie / Typ: |

**Vom Bieter angebotene Unterkonstruktion:**

Aluminium-Winkelprofil 40 x 20 x 2 mm

**Farben / Dekore:**

Anthazitgrau 7016  Anthazitgrau 7016 Glatt  Anthazitgrau 7016 Glatt

Basaltgrau 7012  Quartgrau 7039  Schwarzbraun 8518

Golden Oak  Nussbaum V  Eiche Dunkel FL-F1

Sapeli

| Pos. | Menge/  Einheit | Maße/  Text | EP € EUR | GP € EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**Ausführung:**

| C:\Users\csf\Desktop\Ausschreibungstext_Grafik_Zeichenfläche 1-01.png | Stück | α° Eck-Element mit einer Kantung  mit eingefärbten Schnittkanten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a =      mm  α =     ° (≥ 90°)  b =      mm  h =      mm |  |  |
|  |  |  |  |  |